1. проверить ровность поверхности стен:

WALL1:

WALL2:

WALL3:

WALL4:

2. параллельность стен:

L1/L2/L3:

L1/L2/L3:

3. наклон стен:

L1/L2/L3/L4/L5/L6:

L1/L2/L3/L4/L5/L6:

L1/L2/L3/L4/L5/L6:

L1/L2/L3/L4/L5/L6:

4. линия примыкания стен:

CORNER1:

CORNER2:

CORNER3:

CORNER4:

5. измерить толщины стен в дверных проёмах:

L1/L2/L3:

L1/L2/L3:

6. измерить угол между стеной и внутренней частью дверного проёма:

ANGLE1/ANGLE2/ANGLE3:

ANGLE1/ANGLE2/ANGLE3:

ANGLE1/ANGLE2/ANGLE3:

ANGLE1/ANGLE2/ANGLE3:

7. измерить геометрию соседних комнат через дверной проём:

L1/L2:

8. проверить наличие пустот и трещин в штукатурке:

WALL1:

WALL2:

WALL3:

WALL4:

9. проверить наличие зазоров между стяжкой и стеной:

GAP1/GAP2/GAP3:

GAP1/GAP2/GAP3:

GAP1/GAP2/GAP3:

GAP1/GAP2/GAP3:

10. проверить наличие усадочных швов между стыками стяжки:

GAP1:

11. проверить ровность поверхности пола:

FLOOR1:

12. проверить уклон пола:

L1/L2/L3:

L1/L2/L3:

L1/L2/L3:

L1/L2/L3:

13. проверить наличие трещин и пустот в поле:

CRACKS:

14. измерить высоту потолка:

L1/L2/L3/L4:

15. проверить наличие подтёков и трещин на потолке:

CEILING:

16. проверить ровность потолка:

CEILING:

порядок осмотра окон:

. визуальный осмотр. наличие грязи, сколов, трещин. неоткленной плёнки.

. открыть створку и отпустить. она не должна двигаться. повторить для 3 углов.

. проверить легкои ли открываются/закрываются ручки.

. при повороте ручки в открытое положение створка не должна выпрыгивать из рамы

. открть входную дверь и проверить при помощи пламени или мокрой руки продвуание по всему периметру

. при помощи листа бумаги или мела проверить плотноть прилегания уплотнителя

. проверить наличие отлива и штукатурки на внешней стороне окна

. лазерным уровнем проверить вертикальность

. уровнем проверить горизонтальность подоконника.

. при открытой входной двери проверить не дует ли из под подоконника

. проверить качество монтажной пены по краям окна

. наличие металлической составляющей у профиля проверить магнитом

порядок осмотра двери:

.Открываем дверь на 15°/45°/90° и оставляем в открытом положении, она не должна двигаться.

.Дверь должна свободно открываться и закрываться без лишних усилий.

.уплотнители не дают двери шумно хлопать

.Проверить работу замков в открытом и закрытом положении двери

.зазоры между проемом и коробкой заполнены монтажной пеной равномерно и без пустот.

.в закрытом положении зазоры между дверью и рамой равномерные. но правый и левый могут различаться, это нормально.

.наличники соединяются без зазоров

.проверить наличие люфта у двери в закрытом сосотоянии

.есть ограничитель

.рама двери надёжно закреплена(анкеры/сварка/уши/контррама)